# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «Tarlan International» рада представить Вашему вниманию продукцию **устройство фиксатор для пластики сосуда Mizuho (Япония).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата коммерческого предложения** | «11» января 2024 года |
| **Условия поставки** | DDP адрес заказчика |
| **Условия оплаты** | 1. Авансовый платеж в размере 30%,
2. 70% после установки МТ.
 |
| **Срок действия предложения** | До «31» декабря 2024 года |
| **Срок поставки** | 90 дней с момента подписания договора |
| **Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ** | Даулетов Азамат Сунгатович, директор |
| Жекеева Янна Олеговна, заместитель директора, e-mail: y.zhekeyeva@tarlan-int.kzТел.: +7 701 538 5014Байдуллин Алтынбек, ведущий специалист e-mail: a.baidullin@tarlan-int.kzТел.: +7 771 020 5155, 8(7172) 22 84 11 |
| **Наименование****(Разовый ввоз)** | **Техническая спецификация** | **Цена за 1 шт., тенге** |
| **Устройство-фиксатор для постоянной/ временной пластики сосуда Sugita II** | Устройство-фиксатор сосудистый титановый для постоянной/временной окклюзии. Наличие изгибов: прямой, байонетный, слегка изогнутый, искривленный, изогнутый вбок, L-образный, J-образный, угловой. Длина браншей по выбору Заказчика (от 2 мм до 20 мм). Максимальная ширина открытия браншей от 1,5 мм до 26 мм. Не менее 99 типов стандартных устройств-фиксаторов, не менее 30 типа миниустройств-фиксаторов. Наличие мостика, предотвращающего соскальзывание браншей. Поверхность браншей должна выполнена в форме желобка, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу смыкания. Благодаря уникальному дизайну, который предотвращает скольжение и обеспечивает сохранность окружающих тканей, риск повреждения сосуда минимален. Маркировка лазером каждого устройства-фиксатора индивидуальным серийным номером. Указание силы смыкания на индивидуальной упаковке устройства-фиксатора. Сила смыкания стандартных постоянных и временных браншей от 50 до 185, фенестрированных браншей от 105 до 165, постоянных и временных мини браншей от 50 до 165. Устройства- фиксаторы должны обеспечивать высочайшую биологическую совместимость, прочность и износоустойчивость, необходимые для постоянной имплантации. Рукоятки устройств-фиксаторов и зажимы инструментов для устройств-фиксаторов должны соответствовать друг другу по цвету. Материал кобальт-хром-молибденовый сплав, сплав неферромагнитный. Возможность проведения МРТ интенсивностью до 3-х Тесла. Поставка в индивидуальной нестерильной упаковке. Во избежание повреждения и для удобства захвата и перемещения, каждый клипс помещен в индивидуальный металлический контейнер и закреплен в термостойкой силиконовой губке. | **165 000,0** |
| **Инструмент фиксатор для пластики сосуда** | Клипсонакладыватель для проведения пластики сосудов, тонкий, прямой/угловой (на выбор врача), длина - 70мм, 90мм, 110мм (на выбор врача). Обеспечивает оптимальную визуализацию во время установки клипс, сбалансированный, с тщательно проработанными прорезями в зажиме, обеспечивающими надежное смыкание зажима, без вращения и вибрации. | **850 000,0** |

 **\*** В случае изменения валютного курса тенге более чем на 3% , просим дополнительно подтверждать актуальность данного предложения.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Tarlan International» А. Даулетов**

