Коммерческое предложение



Компания «Tarlan International» рада представить Вашему вниманию

# продукцию производства компании Inomed Medizintechnik GmBH (Германия).

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата коммерческого предложения** | 2024 год |
| **Условия поставки** | DDP адрес заказчика |
| **Условия оплаты** | Авансовый платеж в размере 30%, окончательная оплата в размере 70% по итогам поставки МТ |
| **Срок поставки** | 120 дней с момента подписания договора |
| **Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ** | Даулетов Азамат Сунгатович, директор |
| Жекеева Янна Олеговна, заместитель директора, e-mail: [y.zhekeyeva@tarlan-int.kz](mailto:y.zhekeyeva@tarlan-int.kz)  Тел.: +7 701 538 5014, 22 84 11  Байкенов Алибек, специалист коммерческого отдела, e-mail: [a.baykenov@tarlan-int.kz](mailto:a.baykenov@tarlan-int.kz)  Тел.: +7 771 022 2117 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стереотаксическая система ZD с керамическим кольцом** | | | |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | **Изображение** |
| 803005 | Керамическое не замкнутое |  | C:\Users\tguenter\Desktop\Titanring Explosion 2.jpg |
|  | (подковообразное) головное |  |
|  | кольцо с замыкательным |  |
|  | элементом, карбоновыми |  |
|  | крепежными блоками (4 шт.), | Устройство для установки |
|  | торцевым и | электродов |
|  | динамометрическими | (стереотаксическое) |
|  | ключами, фиксирующими |  |
|  | шипами (по 4 шт. длиной 40, 50 |  |
|  | и 60 мм) и лотком для |  |
|  | стерилизации |  |
| 809101 | Держатель головного кольца |  |  |
|  | для скобы Mayfield |  |
| 803405 | Запасной торцевой ключ |  |  |
| 803340 | Динамометрический ключ |  |  |
| 809200 | Универсальный КТ/МРТ- |  |  |
|  | держатель для головного |  |
|  | кольца |  |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

 010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)



«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 809045 | Универсальный КТ/МРТ- локализатор для керамического головного кольца |  | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\Grafiken\809050.jpg |
| 802010 | Стереотаксическая рама ZD с направителями для биопсийного инструмента и лотком для стерилизации | Устройство для подключения регистрирующих электродов (стереотаксическое, типа ZD, многоразовое, автоклавируемое) |  |
| 802020 | Узел крепления рамы ZD к керамическому головному кольцу |  |  |
| 803420 | Тестовая игла для системы ZD | Электрод стимуляционный, многоразовый (тестовый, многоразовый,  автоклавируемый) |  |
| 803430 | Фантом пациента (с аналогом керамического головного кольца) с ящиком для стерилизации | Устройство для подключения регистрирующих электродов (стереотаксическое, тестовое, многоразовое, автоклавируемое) | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\803400.jpg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программное обеспечение inomed Planning Software (iPS)** | | | |  |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | **Изображение** |
| 300100 | Основная часть ПО iPS | Монитор, рабочая станция  (режим исследования – стереотаксическое планирование), принтер, клавиатура ПК, манипулятор  «мышь» |  |
| 300208 | Модуль автоматической  корегистрации различных модальностей сканирований |  |
| 300316 | Аппаратное обеспечение  лицензии на использование (HASP-ключ) |  |
| 300300 | Рабочая станция (ПК, монитор,  принтер; поставляется с пред  установленным и настроенным ПО iPS) |  |
| **Портативный комплект MER** | | |  |
|  | | |  |  |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный комплект для MER/DBS исследований. Включает блок MER и ноутбук, упакованные в мобильный чемодан с лотками для Micro- Drive и пр. принадлежностей.  ПО устанавливается на специальный ноутбук. | | |  |
| 590102 | Транспортный чемодан для хранения и перевозки комплекта.  Перед работой все части извлекаются и монтируются на любой доступной поверхности. Блок MER/DBS может доукомплектовываться дифференциальным усилителем, подключаемым к тому же ноутбуку. | Нейромонитор интраоперационный ISIS IOM с принадлежностями: Многоканальный усилитель ISIS Headbox (5 каналов  MER/DBS), рабочая станция  (режимы исследования MER и DBS,  транспортный чемодан. |  |
| 590210 | Основной блок MER/DBS, размещается для хранения в транспортном чемодане.  Во время работы может подвешиваться на рельс операционного стола | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\590210.jpg |
| 590215 | Кабель для подключения блока MER/DBS к ПК | Кабель биполярный (для подключения усилителя ISIS Headbox, разъемы: Lemo 1B и 2 USB, не стерильный, многоразовый) | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\590215 frei.jpg |
| 590710 | Кабель для подключения микроэлектродов к блоку MER/DBS.  Автоклавируемый. Рекомендуется поставлять 2 таких кабеля в составе одного комплекта. | Кабель-разветвитель для подключения игольчатых электродов (5 каналов, подключение  электродов типа MicroMacro и MicroMove, длина 2,0 м, не стерильный, многоразовый,  автоклавируемый) |  |
| 504257 | Кабель заземления | Кабель монополярный (для заземления, длина 5м, разъемы 4мм/2мм, не стерильный, многоразовый) |  |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Устройство MicroDrive** | | | |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | **Изображение** |
| 590580 | Основной блок устройства Micro- Drive | Адаптер монополярный (точность –0,05мм, не стерильный, автоклавируемый) | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\MSV mit platte.jpg |
| 590038 | Тубус для микроэлектродов MicroGun | Адаптер биполярный (диаметр внутренний 1,7 мм, длина 90 мм, не стерильный, автоклавируемый) | C:\Users\tguenter\Desktop\MikroGun.jpg |
| 590680 | Комплект крепежей устройства к  стереотаксической раме, аксессуаров и различных иных принадлежностей для Micro- Drive Каталожный номер  будет меняться в зависимости от того, крепление к какой именно  раме будет входить в набор | Адаптер биполярный (адаптер с комплектом крепежных и адаптационных элементов с принадлежностями, не стерильный, автоклавируемый) |  |
| **Общая стоимость: 231 500 000 (двести тридцать один миллион пятьсот тысяч) тенге** | | | |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стереотаксическая система ZD с титановым кольцом** | | | |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | **Изображение** |
| 803004 | Титановое замкнутое головное кольцо с метало-карбоновыми крепежными блоками (4 шт.), фиксирующими шипами (по 4 шт. длиной 40, 50, 60 и 70 мм) и лотком для стерилизации | Устройство для установки электродов (стереотаксическое) | C:\Users\tguenter\Desktop\Titanring Explosion 2.jpg |
| 809101 | Держатель головного кольца для скобы Mayfield |  |
| 803405 | Запасной торцевой ключ |  |
| 803340 | Динамометрический ключ |  |
| 809200 | Универсальный КТ/МРТ- держатель для головного кольца |  |
| 809050 | Универсальный КТ/МРТ- локализатор для титанового головного кольца |  | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\Grafiken\809050.jpg |
| 802010 | Стереотаксическая рама ZD с направителями для биопсийного инструмента и лотком для стерилизации | Устройство для подключения регистрирующих электродов (стереотаксическое, типа ZD, многоразовое,  автоклавируемое) |  |
| 803420 | Тестовая игла для системы ZD | Электрод стимуляционный, многоразовый (тестовый, многоразовый,  автоклавируемый) |  |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 803400 | Фантом пациента (с аналогом титанового головного кольца) с ящиком для стерилизации | Устройство для подключения регистрирующих электродов (стереотаксическое, тестовое,  многоразовое, автоклавируемое) | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\803400.jpg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Программное обеспечение inomed Planning Software (iPS)** | | | |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | **Изображение** |
| 300100 | Основная часть ПО iPS | Монитор, рабочая станция (режим исследования – стереотаксическое планирование), принтер, клавиатура ПК, манипулятор  «мышь» |  |
| 300208 | Модуль автоматической корегистрации различных модальностей сканирований |  |
| 300316 | Аппаратное обеспечение  лицензии на использование (HASP-ключ) |  |
| 300300 | Рабочая станция (ПК, монитор, принтер; поставляется с пред установленным и настроенным ПО iPS) |  |
| **Портативный комплект MER** | | |  |
| Минимальный комплект для MER/DBS исследований. Включает блок MER и ноутбук, упакованные в мобильный чемодан с лотками для Micro- Drive и пр. принадлежностей.  ПО устанавливается на специальный ноутбук. | | |
| 590102 | Транспортный чемодан для хранения и перевозки комплекта.  Перед работой все части извлекаются и монтируются на любой доступной поверхности.  Блок MER/DBS может доукомплектовываться дифференциальным усилителем, подключаемым к тому же ноутбуку. | Нейромонитор интраоперационный ISIS IOM с принадлежностями: Многоканальный усилитель ISIS Headbox (5 каналов  MER/DBS), рабочая станция |  |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590210 | Основной блок MER/DBS, размещается для хранения в транспортном чемодане.  Во время работы может подвешиваться на рельс операционного стола | | (режимы исследования MER и DBS,  транспортный чемодан. | | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\590210.jpg |
| 590215 | Кабель для подключения блока MER/DBS к ПК | | Кабель биполярный (для подключения усилителя ISIS Headbox, разъемы: Lemo 1B и 2 USB, не стерильный, многоразовый) | | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\590215 frei.jpg |
| 590710 | Кабель для подключения микроэлектродов к блоку MER/DBS.  Автоклавируемый. Рекомендуется поставлять  2 таких кабеля в составе одного комплекта. | | Кабель-разветвитель для подключения игольчатых электродов (5 каналов, подключение  электродов типа MicroMacro и MicroMove, длина 2,0 м, не стерильный, многоразовый,  автоклавируемый) | |  |
| 504257 | Кабель заземления | | Кабель монополярный (для заземления, длина 5м, разъемы 4мм/2мм, не стерильный, многоразовый) | |  |
| **Устройство MicroDrive** | | | | | |
| **Код** | **Описание** | **Название по РУ** | | **Изображение** | |
| 590580 | Основной блок устройства Micro- Drive | Адаптер монополярный (точность –0,05мм, не стерильный, автоклавируемый) | | O:\130-Marketing Abteilung\1 Mitarbeiter\TGü\Schulungen\2013-04-10 int. Distribution Meeting\Presentations\MSV mit platte.jpg | |
| 590038 | Тубус для микроэлектродов MicroGun | Адаптер биполярный (диаметр внутренний 1,7 мм, длина 90 мм, не стерильный, автоклавируемый) | | C:\Users\tguenter\Desktop\MikroGun.jpg | |

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 590680 | Комплект крепежей устройства к стереотаксической раме, аксессуаров и различных иных принадлежностей для Micro- Drive Каталожный номер будет меняться в зависимости от того, крепление к какой  именно раме будет входить в набор | Адаптер биполярный (адаптер с комплектом крепежных и адаптационных элементов с принадлежностями, не стерильный, автоклавируемый) |  |
| **Общая стоимость: 228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) тенге** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплект для микрозаписи при тестовой стимуляции головного мозга\*** | | | |
| **Код** | **Наименование / описание** | **Кол-во** | **Цена за**  **комплект, тенге** |
| 230766 | Электрод стимуляционный, диаметр 0,6 мм, длина 300 мм, с  ограничителем глубины, стерильный, одноразовый | 2 шт. | 660 000 |
| 230867 | Адаптер монополярный для электродов монополярных микро-  макро, прямой, с мандреном, стерильный, одноразовый | 1 шт. |
| **\* Минимальный заказ – 5 комплектов.** | | | |

**\*** В случае изменения валютного курса тенге более чем на 3% , просим дополнительно подтверждать актуальность данного предложения.

# С уважением,

**Директор ТОО «Tarlan International» Даулетов А.С.**

## JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044



010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

[info@tarlan-int.kz](mailto:info@tarlan-int.kz)

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141